|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **流程编号** | ABM002 | **BOM引入流程** | **流程负责人** | 工程部 |
| **版本** | V1.0 | **修改人员** | 霍文娟 |
| **修订日期** | 2017/02/20 | **页次** | 1/ |
| **流程定义** | 新营运据点或是修改产品策略，需将已存在的BOM引入到新据点。 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **资讯** | **富钛工程** |  | **作业说明** |
| 产品结构引入据点批次作业  (abmp001)  据点产品结构维护作业  (abmm210)  产品策略维护  (aimi150) |  |  | 1. 新增营运据点或修改产品策略时，进aimi150维护各产品别负责的据点   （aimi150设定料件新建时的抛转机制，是自动抛转还是手动抛转，自动抛转到哪个据点）  可设定按品类或者料件自动抛转到富钛据点   1. 批次抛转修改后的产品策略对应BOM数据到各营运据点 2. 通知据点研发，确认据点产品结构数据。若各据点因生产特性、设备、采购等因素不同，允许修改据点BOM，则使用据点ECN流程   （注：富钛不使用据点ECN流程，同时由集团进行ECN。）   1. 通知各据点生管确认BOM展开选项、代买料等信息是否需做修改。   （由于各据点同一产品的BOM一致，故BOM由集团统一建立维护。） |

审核人员： 审核日期：