|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **流程编号** | AQC004 | **OQC检验流程** | **负责单位** | 品保部 |
| **版本** | V1.0 | **修改人员** | 邹静 |
| **修订日期** | 2017/02/28 | **页次** | 1/ |
| **流程定义** | 销售出货前，需检验的品项要经过OQC检验合格后，方可进行出货程序，以确保出货质量的稳定。 | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **业务/仓管部** | **品管部** | **作业说明** |
| 质量检验记录维护作业(aqct300)  销售出货  流程  出货单凭证  质量检验广告牌(aqcq100)  检验是否  合格？  销售出货  流程  黏贴合格标签  打印出货检验报告  打印检验报告(aqcr300)  调至不良仓或报废仓  进行不合格品处理流程  合格  不合格 |  | 1. 可以透过出货凭证手工产生质量记录维护，或是使用质量检验广告牌依顺序进行检验。 2. 若检验合格，连同出或单及检验报告随货出给客户。   3.若检验不合格，再由仓管人员申请移到不良仓进行不合格品处理流程作业。 |

审核人员： 审核日期：