|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **流程编号** | ABM003 | **取替代作业流程** | **流程负责人** | 工程部 |
| **版本** | V1.0 | **修改人员** | 霍文娟 |
| **修订日期** | 2017/02/20 | **页次** | 1/ |
| **流程定义** | 任何已经存在产品结构之原料有其他的替代作业,或旧料消耗库存使用之取代作业-暂时用的很少，此流程保留。 | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **生产部门** | **富钛工程** | **作业说明** |
| ECN歸檔及發行  ECN維護作業  (abmt300/abmt301)  取替代資料  (abmm201/abmm211)  主管簽核  ECR申請作業  (abmt500)  ECR列印  (abmr500)  主管簽核  （部门主管）  ECN維護作業  (abmt300/abmt301)  [確認]  ECN列印  (abmr300/abmr301)  ECR申請作業  (abmt500)  [確認]  Yes  Yes  No  No |  | 1. 由需求部门提出新材料或库存可供其他机型取替代料的申请 （比如：某产品可使用原材料A380或者铝液ADC12生产，此时可以设置取替代料管理） 2. 研发接收申请需求后，维护工程变更单(ECN)，并打印出交由主管审核 3. ECN确认后，系统会新增取替代数据，可于abmm201(集团)、 abmm211(据点)查看 4. 将ECN归档，并向各据点发行通知 5. 现行作业仍以变更为住，取替代流程的实际应用后续另行讨论   注：abmt301为集团多主件ECN维护作业，当多个主件BOM要做相同的ECN时使用。 |

审核人员： 审核日期：