|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **流程编号** | ASF001 | **工单建立与发放作业流程**  **(一般工单)** | **负责单位** | 生管 |
| **版本** | V1.0 | **修改人员** | 李香娟 |
| **修订日期** | 2017/02/20 | **页次** | 1/ |
| **流程定义** | 一般工单开立流程 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **生管/业务** | **生管** | **生管** | **制造/仓库** | **作业说明** |
| 产销计划  APS规划流程  订单转工单  (asfp301)  APS计划转工单  (apsp620)  工单维护作业  (asft300)  工单制程资料  (asft301)  工艺流转卡打印  (asftxxx)  派工流程  发料流程 |  |  |  | 1. 工单数据可由APS规划资料转出 2. 如是接单式生产，也可直接由订单转工单， 3. 或是依照产销计划直接人工输入工单 4. 如使用制程管控时，须维护制程数据 5. 生管打印工艺流转卡 6. 确认各工作站排程状况，进行派工流程 7. 制造部门接收派工数据后，进行生产准备及发料流程 |

审核人员： 审核日期：